**南江县妇幼保健院重点区域标识优化方案及定制安装项目招标内容及要求**

**一、项目名称及内容**

项目名称：南江县妇幼保健院重点区域标识优化方案及定制安装项目

**采购预算：29.5万元**

## 二、项目**内容及要求**

**（一）项目内容**

本项目内容包括：根据南江县妇幼保健院的实际情况，为南江县妇幼保健院重点区域设计标识优化方案并进行效果图展示，充分展现该区域标识优化方案及定制安装服务项目产品安装后的区域环境，并完成后续项目产品的制作、安装、维护及售后服务。

1. **方案设计要求**

1、重点区域标识优化方案要通过严格的实地考察对整体建筑环境进行一个全面深入的评估，并根据房间功能及调查分析的结果来布置项目产品，打造南江县妇幼保健院文化特色品牌，美化服务环境。

2、供应商提供方案效果图。供应商自行现场踏勘，根据医院实际情况和采购数量及服务要求清单（见下表），进行针对性布置自己的产品，并分别提供下列8个区域相对应的效果图（每个区域提供的效果图为三张以上，含三张）。

1)第一综合楼1层大厅；

2)第一综合楼1层急诊科走廊；

3)第一综合楼1层电梯厅；

4)第一综合楼5层儿科电梯厅；

5)第一综合楼5层儿科护士站；

6)第一综合楼5层儿科走廊；

7)第一综合楼5层儿科病房；

8)第一综合楼6层康复科电梯厅。

## 3、上述每个区域的效果图须严格按照医院实际环境建模，充分展现该区域标识优化方案及定制安装服务项目产品安装后的区域环境，不得机械重复。此效果可作为采购人验收依据。不提供或漏提供的视为不满足，作无效投标处理。**（实质性要求）。**

4、采购数量及技术要求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工艺** | **尺寸（mm)** | **数量** | **单位** |
| 1 | 禁止吸烟标志 | 1mm亚克力背面彩色印刷 | 圆形，直径110 | 170 | 个 |
| 2 | 禁止吸烟 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 242\*220\*8 （宽\*高\*厚） | 9 | 个 |
| 3 | 禁止喧哗 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 242\*220\*8 （宽\*高\*厚） | 9 | 个 |
| 4 | 带好随身物品 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 242\*220\*8 （宽\*高\*厚） | 9 | 个 |
| 5 | 小心地滑 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 242\*220\*8 （宽\*高\*厚） | 7 | 个 |
| 6 | 门牌1 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 330\*186\*8 （宽\*高\*厚） | 150 | 个 |
| 7 | 门牌2 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 330\*300\*8 （宽\*高\*厚） | 6 | 个 |
| 8 | 门牌3 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 340\*220\*8 （宽\*高\*厚） | 3 | 个 |
| 9 | 楼层指引 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 355\*400\*10 （宽\*高\*厚） | 51 | 个 |
| 10 | 电梯牌1 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 750\*220\*10 （宽\*高\*厚） | 37 | 个 |
| 11 | 电梯牌2 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 750\*120\*10 （宽\*高\*厚） | 51 | 个 |
| 12 | 楼层索引1 | 10mm亚克力背面彩色印刷 | 450\*540\*10 （宽\*高\*厚） | 8 | 套 |
| 13 | 楼层索引2 | 10mm亚克力背面彩色印刷 | 705\*590\*10 （宽\*高\*厚） | 45 | 套 |
| 14 | 楼层索引3 | 10mm亚克力背面彩色印刷 | 400\*710\*10 （宽\*高\*厚） | 6 | 套 |
| 15 | 楼层索引4 | 10mm亚克力背面彩色印刷 | 600\*920\*10 （宽\*高\*厚） | 18 | 套 |
| 16 | 连廊指引1 | 10mm亚克力背面彩色印刷 | 600\*1020\*10 （宽\*高\*厚） | 1 | 套 |
| 17 | 连廊指引2 | 10mm亚克力背面彩色印刷 | 600\*800\*10 （宽\*高\*厚） | 1 | 套 |
| 18 | 户外急诊指引 | 1.2mm镀锌板折弯塑型；汽车烤漆；内衬5mm亚克力；预埋件埋地 | 1015\*2500\*500 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 19 | 户外指引内容1 | 铝单板雕刻成型，四周打磨喷烤漆，表面静电处理，高精度户外UV喷印 | 600\*1185\*3 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 20 | 户外指引内容2 | 铝单板雕刻成型，四周打磨喷烤漆，表面静电处理，高精度户外UV喷印 | 600\*850\*3 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 21 | 急诊科科室简介宣传栏 | 1.可单独更换科室简介 2.型材烤漆 | 1100\*1100\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 22 | 急诊科医护人员介绍宣传栏 | 1.可单独更换医护照片 2.型材烤漆 | 1030\*1100\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 23 | 超声科科室简介宣传栏 | 1.可单独更换科室简介 2.型材烤漆 | 810\*830\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 24 | 超声科医护人员介绍宣传栏 | 1.可单独更换医护照片 2.型材烤漆 | 810\*780\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 25 | 医学检验科科室简介宣传栏 | 1.可单独更换科室简介 2.型材烤漆 | 600\*820\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 26 | 医学检验科医护人员介绍宣传栏 | 1.可单独更换医护照片 2.型材烤漆 | 600\*780\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 27 | 放射科科室简介宣传栏 | 1.可单独更换科室简介 2.型材烤漆 | 810\*830\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 28 | 放射科医护人员介绍宣传栏 | 1.可单独更换医护照片 2.型材烤漆 | 810\*780\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 29 | 麻醉科、手术室 科室简介宣传栏 | 1.可单独更换科室简介 2.型材烤漆 | 960\*1050\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 30 | 麻醉科、手术室 医护人员介绍宣传栏 | 1.可单独更换医护照片 2.型材烤漆 | 870\*1020\*50 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 31 | 立体字 （收费 挂号） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度200，厚度20 | 1 | 套 |
| 32 | 立体字 （急诊科） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度360，厚度20 | 1 | 套 |
| 33 | 立体图形 （箭头） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度400，厚度20 | 1 | 个 |
| 34 | 立体字 （急诊急救电话：0827-08233120） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度95，厚度20 | 1 | 套 |
| 35 | 立体字 （儿科急诊室） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度120，厚度20 | 1 | 套 |
| 36 | 立体字 （妇产科急诊室） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度120，厚度20 | 1 | 套 |
| 37 | 立体字 （Emergency Dept.） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度110，厚度20 | 1 | 套 |
| 38 | 立体字 （Emergency Pediatrics Room） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度50， 厚度20 | 1 | 套 |
| 39 | 立体字 （Emergency Obstertrics and Gynecology Dept.） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度50， 厚度20 | 1 | 套 |
| 40 | 立体字 （儿科输液大厅） | 精品PVC立体字，喷涂烤漆(高清写真定位安装） | 高度160，厚度20 | 1 | 套 |
| 41 | 玻璃艺术贴膜 | B1级防火白胶哑膜（建筑材料B1级）；图文高清彩色印刷，背胶安装 | 1380\*1480\*1 （宽\*高\*厚） | 4 | 个 |
| 42 | 形象墙 | 1.厚度10mm高分子复合板，表面静电处理，高精度户外UV喷印； 2.表层加水晶光油专用胶水，面贴水晶片，亮度高、硬度强 ，UV灯固化； 3.雕刻成型，四周打磨喷烤漆 | 3000\*2670\*10 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 43 | 形象墙贴膜 | B1级防火黑胶哑膜（建筑材料B1级）；图文高清彩色印刷，背胶安装 | 610\*1420\*1 （宽\*高\*厚） | 3 | 个 |
| 44 | 立体字贴膜（分诊台） | B1级防火黑胶哑膜（建筑材料B1级）；图文高清彩色印刷，背胶安装 | 高度400，厚度1 | 1 | 个 |
| 45 | 立体字贴膜（咨询台） | B1级防火黑胶哑膜（建筑材料B1级）；图文高清彩色印刷，背胶安装 | 高度360，厚度1 | 1 | 个 |
| 46 | 第一综合楼座牌楼层索引 | B1级防火黑胶哑膜（建筑材料B1级）；图文高清彩色印刷，背胶安装；底层高密度PVC板垫平基层 | 1010\*710\*10 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 47 | 第二综合楼座牌标题1 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 555\*60\*5 （宽\*高\*厚） | 3 | 个 |
| 48 | 第二综合楼座牌标题2 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 745\*80\*5 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 49 | 第二综合楼座牌标题3 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 680\*80\*5 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 50 | 第二综合楼座牌医院简介 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 980\*700\*5 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 51 | 第二综合楼座牌一层平面图 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 1570\*700\*5 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 52 | 第二综合楼座牌楼层索引 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 465\*530\*5 （宽\*高\*厚） | 2 | 个 |
| 53 | 第二综合楼1楼平面图 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 600\*520\*5 （宽\*高\*厚） | 2 | 个 |
| 54 | 第二综合楼2楼平面图 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 450\*370\*5 （宽\*高\*厚） | 2 | 个 |
| 55 | 第二综合楼3楼平面图 | 5mm亚克力背面彩色印刷 | 490\*366\*5 （宽\*高\*厚） | 2 | 个 |
| 56 | 年服务标兵制度牌 | 1.高清画面，防水抗污，有效防止灰尘，清理简单，可用湿布搽洗表面；表贴3mm亚克力盒子； 2.背板：防潮背板 | 800\*600\*25 （宽\*高\*厚） | 1 | 幅 |
| 57 | 患者投诉明白卡制度牌 | 1.高清画面，防水抗污，有效防止灰尘，清理简单，可用湿布搽洗表面； 2.背板：防潮背板 | 600\*800\*25 （宽\*高\*厚） | 1 | 幅 |
| 58 | 第一综合楼墙面索引及一楼平面图 | 1.厚度10mm高分子复合板，表面静电处理，高精度户外UV喷印； 2.表层加水晶光油专用胶水，面贴水晶片，亮度高、硬度强 ，UV灯固化； 3.雕刻成型，四周打磨喷烤漆； 4.表贴5mm亚克力背面彩色印刷 | 2020\*1265\*10 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 59 | 灯箱1 | 1.定制造型型材边框，喷涂汽车烤漆；2.内置可更换式的通用LED光源； 3.便携更换式亚克力灯片雕刻镂空，亚克力灯片烤漆； 4.图标及字发光； 5 双面灯箱； 6.吊柜为圆形型材，喷涂汽车烤漆，根据现场层高定做 | 1600\*350\*90 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 60 | 灯箱2 | 1.定制造型型材边框，喷涂汽车烤漆；2.内置可更换式的通用LED光源； 3.便携更换式亚克力灯片雕刻镂空，亚克力灯片烤漆； 4.图标及字发光； 5 双面灯箱； 6.吊柜为圆形型材，喷涂汽车烤漆，根据现场层高定做 | 1800\*350\*90 （宽\*高\*厚） | 1 | 个 |
| 61 | 七步洗手法 | 8mm亚克力 | 340\*220\*8 （宽\*高\*厚） | 41 | 个 |
| 62 | 图标 | 8mm亚克力背面彩色印刷 | 165\*165\*8 （宽\*高\*厚） | 2 | 个 |
| 63 | 床头牌 | 定制亚克力背面彩色印刷底板 +滑动卡条 | 260\*190\*8 （宽\*高\*厚） | 59 | 个 |

注：本表所涉数量，均为预估数量，实际数量以验收数量为准。

## 三、**服务方案**

供应商针对本项目制定服务方案，包含但不限于

1) 供应商内部管理、项目质量管理的措施等（须包含设计阶段、生产阶段、安装阶段的质量管理）；

2) 供应商有关安装人员配备、安装服务流程、验收标准及要求；

3) 供应商售后服务承诺、售后服务流程等。

1. **商务要求**

1、项目期限：自合同签订之日起15日历天。

2、项目地点：南江县妇幼保健院。

3、付款方式：（1）合同签订后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的 30.00%；（2）产品货到现场并开始安装时，达到付款条件起7日，支付合同总金额的50.00%；（3）产品安装完毕且产品验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的20.00%。

4、售后服务：在质保期（5年）内，30分钟内响应，12小时内到达现场处理；如不能现场修复的产品，需重新更换的，在十个日历天内完成制作并更换。

5、验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及主管部门的相关要求进行验收。

6、报价要求：供应商的报价为包干价，包括但不仅限于产品的设计费、材料费、运输费、人工费、包装费、保险费、卸载费、税费、管理费、质量检测费、安装调试培训费、利润及售后服务等全部相关费用。

7、其他要求：在本文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。