
附件1

	      南江县妇幼保健院排污许可证年度自行检测附表
	序号
	监测类别
	监测点位名称
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测
频次
	点位数量

	1
	废气
	厂界
	臭气浓度
	非连续采样 至少4个
	1次/季
	2

	2
	废气
	厂界
	氨（氨气）
	非连续采样 至少4个
	1次/季
	2

	3
	废气
	厂界
	硫化氢
	非连续采样 至少4个
	1次/季
	2

	4
	废气
	污水处理站周界
	甲烷
	非连续采样 至少4个
	1次/季
	2

	5
	废气
	污水处理站周界
	臭气浓度
	非连续采样 至少4个
	1次/季
	2

	6
	废气
	污水处理站周界
	氨（氨气）
	非连续采样 至少4个
	1次/季
	2

	7
	废气
	污水处理站周界
	氯
	非连续采样 至少4个
	1次/季
	2

	8
	废气
	污水处理站周界
	硫化氢
	非连续采样 至少4个
	1次/季
	2

	10
	废水
	DW001
	色度
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	11
	废水
	DW001
	悬浮物
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/月
	1

	12
	废水
	DW001
	五日生化需氧量
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	14
	废水
	DW001
	沙门氏菌
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	15
	废水
	DW001
	志贺氏菌
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/半年
	1

	16
	废水
	DW001
	阴离子表面活性剂
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	17
	废水
	DW001
	氨氮（NH3-N）
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	18
	废水
	DW001
	石油类
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	19
	废水
	DW001
	动植物油
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	20
	废水
	DW001
	挥发酚
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	22
	废水
	DW001
	总氰化物
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/季
	1

	23
	废水
	DW001
	总余氯（以Cl计）
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/月
	1

	24
	废水
	DW001
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	1次/月
	1

	25
	噪声
	厂界
	厂界四周噪声
	昼夜噪声
	1次/季
	4





















附件2
南江县妇幼保健院
“污水处理站废水和废气、噪声检测服务”询价采购报名表
	投标单位
	

	法人代表
	
	联系电话

	联系人（委托人）
	
	联系电话

	
备注
	




